**T.C. MUT KAYMAKAMLIĞI**

**SEECO-2B-2024-06 NOLU ALT HİBE ANLAŞMASI**

**ZEYTİN İŞLEME TESİSİ MAL ALIM GRUBUNA AİT**

**TEKNİK ŞARTNAME**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **ÜRÜN ADI** | **BİRİM** | **MİKTAR** | **ÜRÜN ÖZELLİKLERİ** |
| 1 | ZEYTİN TAŞIMA  ELEVATÖRÜ | Adet | 3 | • 380V 50hz elektrik 0,25-0,75 kw motor gücü aralığında olmalıdır.  • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano  • PVC Bant  • AİS 304 Kalite Cr Malzeme  • Saat kapasitesi 750-2000 kg aralığında olmalıdır |
| 2 | ZEYTİN ELEME MAKİNASI | Adet | 1 | • 380 v 220v 50hz elektrik 0,37-1,5 kw motor gücü aralığında olmalıdır  • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler  • 3000-4500 mm aralığında 7 standart Kalibre Gözlü  • 13\*5000-7500 Uzamaz V kayış sistemi aralığında olmalıdır  • Yönlendiricili Fırçalar  • Yaprak toz vs Savurma Fanlı  • Üstten Yükleme Punkerli  • Saat kapasitesi 800-1600 kg aralığında olmalıdır  • 8-10 mm gıdaya uyumlu ip |
| 3 | YIKAMALI PUNKERLİ  BESLEME BANDI | Adet | 1 | • 380V 50hz elektrik 0,25-0,75 kw motor gücü aralığında olmalıdır.  • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano  • kapak sistemi ile tahliye  • Su Transfer Aparatı  • Modüler Bantlar  • AİS 304 Kalite Cr Malzeme |
| 4 | KAYIŞLI PUNKERLİ  ÇİZME MAKİNASI | Adet | 1 | • 380v 220v 50hz elektrik 0,37-1,1 kw motor gücü aralığında olmalıdır  • Kontrol Dıştan kumandalı pano  • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano  • AİS 304 Kalite Cr Malzeme  • PVC Kayış sistemli  • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler  • Alt üst Bıçak Ayar Mekanizmalı  • Taş Yaprak Düşme Hazneli  • Saatte kapasitesi 800-2000 kg aralığında olmalıdır |
| 5 | ZEYTİN KIRMA MAKİNASI | Adet | 1 | • 380v 50hz elektrik 0,37-1,1kw motor gücü aralığında olmalıdır  • İp 65 Acil Stop motor Korumalı Pano  • 90-600 Kalibre Arası Kırma Özelliği  • Bıçaklar paslanmaz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  • 2 adet merdane  • Saat kapasitesi 800-2000 kg  • AİS 304 Kalite Cr Malzeme  • Sabit Oynar Frenli Cr Tekerlekler  • Yıkama sistemi |
| 6 | ZEYTİN SEÇME BANDI – 3mt | Adet | 1 | • 380-220V 50hz elektrik  • 0,25-0,75kw Hız Kontrolü  • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano  • Aydınlatma Gruplu  • Def Kanallı  • Pvc Bantlar  • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler  • Saat kapasitesi1000\*3000kg  • Oturma gruplu |
| 7 | YÜZEY KURUTMA  MAKİNASI 6 mt 4 fanlı | Adet | 1 | • 380V 50hz elektrik 20-30 kw motor gücü aralığında olmalıdır  • 6 mt uzunluğunda 4 adet fanlı  • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano  • Hız kontrol sistemli  • AİS 304 Kalite Cr Malzeme  • Modüler Bantlar  • Tahliye Vanaları  • Enerji Tasarruflu Turba Sistem  • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler  • Saat kapasitesi 500-1200 kg |
| 8 | ZEYTİN YAĞLAMA DOLUM  MAKİNASI | Adet | 1 | • 380V 50hz elektrik 0,37-1,1 kw motor gücü aralığında olmalıdır  • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano  • Ayak Pedallı StarT Stop Dolum  • Modüler Bantlar  • AİS 304 Kalite Cr Malzeme  • 304 Kalite Cr Özel Yağ Pompası  • 304 Kalite Cr Tank+Yağ Filitresi  • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler  • Yağ Baypas Sistemli  • Saat kapasitesi 500-1500 kg |
| 9 | TARTIM DOLUM SALAMURA KAPAK KAPATMA | Adet | 1 | • 220V 50Hz elektrik  • 5 Çeşit Kapak Aparatlı Manuel Kapak Kapatma  • Saatte 500-1300 kg  • 0,18 kw tartım ünitesi  • 316 klt 0,37 kw salamura pompası  • 60 lt salamura tankı |
| 10 | PALPER MAKİNASI | Adet | 1 | • 380V 50Hz 3-5,5 kw aralığında olmalıdır  • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano  • AİS 304 Kalite Cr Malzeme  • 2,5-4 mm Delikli Saç Seçeneği  • Ayarlanabilen Bıçak Sistemine sahip olmalıdır.  • Çekirdeği kırmayan vurkolon sistemine sahip olmalıdır.  • isteğe bağlı ürün parçalama bıçağı takılabilir.  • Saat kapasitesi 300-1000kg |
| 11 | MALAKSÖR | Adet | 1 | • 380 V 50 Hz elektrik  • IP65 acil stop motor korumalı pano  • AIS 316 iç gövde cr malzeme  • AIS 304 dış gövde cr malzeme  • 316 klt sempantin grubu  • 1,5-3 kw redüktörlü karıştırıcı(mikser)  • Pnömatik cr pompa  • Otomatik gramaj dolum  • Yağı suyu ayıran tahliye vanası  • Çift cıdarlı yağ ve su sistemli  • Saat kapasitesi 250-600 kg olmalıdır. |
| 12 | SEBZE MEYVE YIKAMA  MAKİNASI ELEVATÖR | Adet | 1 | • 380V 50hz elektrik 0,25-1 kw motor gücü aralığında olmalıdır  • İp 65 Acil Stop Motor Korumalı Pano  • Hız kontrol sistemli  • 0,75-1,5 kw Blower Sistemli Yıkama  • AİS 304 Kalite Cr Malzeme  • Modüler Bantlar  • Menhol Kapaklı Tahliye  • Dönerli Fren Sistemli Cr Tekerler  • Saat kapasitesi 800\*1500 kg |
| 13 | HİJYEN TURNİKESİ | Adet | 1 | • 304 klt cr malzemeden imal edilmiş olmalıdır.  • 140\*70\*90 cm ölçülerinde |
| 14 | 220’LİK ZEYTİN VARİLİ | Adet | 20 | • 220 lt kapasiteli  • Gıdaya uygun polyester malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| 15 | 1000 LT SALAMURA  HAZIRLAMA TANKI | Adet | 1 | • 1000 lt ürün kapasiteli  • Gıdaya uygun polyester malzemeden imal edilmiştir.  • Karıştırıcıya sahiptir. |
| 16 | 2 TONLUK KANTAR | Adet | 1 | • DKP sac ve profilden imal edilmiş olmalıdır.  • Statik boyalıdır.  • 2000 kg kapasiteli olmalıdır. |
| 17 | ŞİŞE DOLUM MAKİNASI | Adet | 1 | • 4 nozullu şişe dolum aparatı  • kolay temizlenebilir ürün hazneliolmalıdır.  • teneke dolum ünitesi olmalıdır.  • Otomatik hazne dolum sistemi olmalıdır.  • 304 klt paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.  • Şişe içinden havayı emerek yerine sıvıyı doldurma özelliği olmalıdır. |
| 18 | 1000 LT YAĞ STOKLAMA TANKI | Adet | 1 | • 10000 lt kapasiteli  • Sıvı göstergesi bulunmalıdır.  • 304 klt cr malzemeden imal edilmiş olmalıdır. |
| 19 | ZEYTİN KASASI | Adet | 500 | • Polyester malzemeden imal edilmiş olmalıdır.   * En:51 cm boy:35 cm yükseklik:30 cm |
| 20 | SALAMURA POMPASI | Adet | 1 | * 304 klt cr malzemeden imal edilmiş olmalıdır. * Sıvı aktarma kapasitesi veya başka bir nümerik değer ekleyiniz. |