###### Söz.Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

**TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)**

(Mal Alımı ihaleleri için)

**Sözleşme başlığı :**Bitkisel Ürünlerle Sa-Su’nun İhracat Potansiyelini Artırmak

**Yayın Referansı :**TR62/14/BREY/0025

**Lot 1 : 1 Adet PE Ambalaj Makinesi**

1. Genel Tanım

Su ürünleri üreterek dünya pazarlarına sunan işletmemiz, bitkisel ürün üretimine yönelik makine ekipman yatırımı planlamıştır. Bu şekilde katma değeri yüksek yeni pazarlara ürün üretme ve sunma kabiliyetini geliştirerek, rekabet gücünün yükseltecek olan firmamız aşağıda özellikleri verilen mal alımı ihalelerini sonuçlandırmayı planlamaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| **A** | **B** | **C** |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Teknik Özellikler** | **Miktar** |
| 1 | 1 Adet PE Ambalaj Makinesi Aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.   * Tek kat 2 bobin film arasında otomatik Shrink yapmalı * Çift eksen Servo sistem ile hareketli gezer çene olmalı * 900 açılı film besleme yedek bobin besleme üniteleri dahil olmalı, * Yüksek hızlı PE film yapabilmeli * Azami Paket Ebatları: 31x47.5x10.5cm olmalı. * Alt Karton Tava Kullanılmalıdır - * Paketleme Hızı 1500-2500 grup paket/saat olmalı | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

* Teklif edilen tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

4. Garanti Koşulları

* Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.
* Mekanik ve elektronik aksamının tamamı, devreye alındığı tarihten itibaren en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici Firma ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Ürünün hiç bir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden ayrı tutulamaz.
* Yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri, arıza yapan garantili sistemin onarımı için kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde müdahale edecek ve en kısa sürede bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve 72 saati aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan üretim kaybı yüklenici firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
* Üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından, ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 5 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağı taahhüt edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Ürünün teslim yeri Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş.nce gösterilecek yer olup ve aşağıda belirtilen koşullar yerine getirilerek teslim edilecektir.

* Sistemin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.
* Ürünün, fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

* Montaj ve çalıştırılması sırasında oluşabilecek yedek parçalar, tadilat malzemesi ve her türlü gider yüklenici firmaya ait olacaktır.
* Yedek elektrik parçaları (sigortalar vs.) verilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

* Sistemle birlikte kullanılan programlama sistemleri ve özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanları verilmelidir.
* Firma, ürüne ait, aşağıda özellikleri ve içeriğini belirten kitap ve katalogları “Türkçe ve İngilizce” hazırlanmış bir şekilde tezgâhla birlikte verilmelidir.
  + Ürüne ait işletim kitabı,
  + Elektrik ve elektronik devrelerle ilgili şema ve resimler,
  + Üretim şartlarında yapılabilecek çeşitli periyotlardaki bakım ve bunların nasıl yapılacağı ile ilgili bakım kitapları (sadece Türkçe)
  + Fabrika şartlarında çeşitli arızalar ve giderme metotlarını gösterir dokümanlar. (sadece Türkçe)

8. Diğer Hususlar

* Yüklenici firma tarafından, tezgâhın kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili ücretsiz olarak uygulamalı eğitim kursu verilecektir. Kursun yapılacağı yer Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş.‘nin belirleyeceği yerde olacaktır. Bu eğitimle ilgili ulaşım, konaklama vb. masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
* Yukarıda belirtilen özelliklerden her hangi birinin garanti süresi içerisinde eksik olduğu tespit edilmesi halinde yüklenici firma her hangi bir bedel talep etmeden bu eksikliği giderecektir.
* Yüklenici sistem elemanlarını sipariş onayından itibaren en geç 60 gün içerisinde Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş ’nce gösterilecek yere kurulumu yapılmalıdır.
* Yapılan ambalajlar vinçle veya forkliftle yüklemeye, taşımaya ve boşaltmaya uygun olacaktır.

**Lot 2 : 1 Adet Tutkal Aplikasyon Makinesi, 1 Adet Konserve Kutusu Üçlü Paketleme Makinesi**

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| **A** | **B** | **C** |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Teknik Özellikler** | **Miktar** |
| 1 | **1 Adet Tutkal Aplikasyon Makinesi aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.**   * Tank Hacmi ve ergitme kapasitesi en az 5 lt olmalı. * 1 Adet piston pompa tipinde pompa olmalı. * Pompa Besleme Miktarı 50 Kg/h e kadar olmalı. * Max 2 adet hortum ve kafa kullanımı olmalı * EV A-PSA boncuk ve şekillendirilmiş tutkal formu kullanabilmeli * 20-210 C operasyon sıcaklığı olmalı. * 220 V elektrik Bağlantısı olmalı. * Özel teflon kaplı tutkal haznesi olmalı * İstenmeyen duruşlarda tutkalın yüksek sıcaklığa maruz kalmasını önlemek için (stand-by) özelliği olmalı. * Operatöre kullanımı kolaylaştıran şematik ekranlı dokunmatik panel olmalı. * Kolay ulaşılabilir ve sökülebilir Standart tutkal filtresi olmalı * Üretim ihtiyaçlarına göre max. 2 hortum çıkışı olmalı. * Üç taraflı tutkal hortumu bağlantısı (Düz -45- 90 derece) olmalı. * Sıcaklık kontrolünün oransal olarak sürekli güncellenmesini yapabilmeli. * Arıza durumlarında operatöre arıza tespiti ve tanımı yapabilen operatör paneli olmalı * Gün içi veya hafta sonu çalışma zamanlarının programlanabilme özelliği olmalı * Bağlantı portu ile bilgisayara (PC) kolayca bağlanarak ayar ve programlama imkanı vermeli * Türkçe kullanım kitapçığı ürün ile birlikte verilmeli . * Sistem aşağıdaki bileşenleri de içermelidir.   + En az 1.5 mt uzunluğunda 1 Adet aplikasyon hortumu   + Isıtıcı Blok, Modül, Çizgi Nozul, Pnömatik Valf, ve bağlantı elemanlarından oluşan 1 Adet Uygulama Kafası) | 1 ADET |
| 2 | **1 Adet Konserve Kutusu Üçlü Paketleme Makinesi aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.**   * Makinanın ana gövdesi 304 kalite paslanmaz, alüminyum ya da boyalı sac malzemelerden imal edilecektir * Makinanın girişinde en az 1,3 metrelik standart konveyör olmalı. * Makinanın çıkışında en az 2,5 metrelik standart konveyör olmalı. * Konveyör yükseklik ölçüleri hattaki diğer konveyörlere göre  ayarlanabilir olmalı. * Konveyör ölçüleri istenilen ölçülerde imal  edilmeli. * Makinanın kapasitesi minimum 40 adet / dakika olmalı. * Farklı çaplardaki konserve kutuları için ayar imkanı olmalı. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

* Teklif edilen tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

4. Garanti Koşulları

* Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.
* Mekanik ve elektronik aksamının tamamı, devreye alındığı tarihten itibaren en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici Firma ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Ürünün hiç bir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden ayrı tutulamaz.
* Yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri, arıza yapan garantili sistemin onarımı için kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde müdahale edecek ve en kısa sürede bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve 72 saati aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan üretim kaybı yüklenici firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
* Üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından, ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 5 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağı taahhüt edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Ürünün teslim yeri Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş.nce gösterilecek yer olup ve aşağıda belirtilen koşullar yerine getirilerek teslim edilecektir.

* Sistemin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.
* Ürünün, fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

* Montaj ve çalıştırılması sırasında oluşabilecek yedek parçalar, tadilat malzemesi ve her türlü gider yüklenici firmaya ait olacaktır.
* Yedek elektrik parçaları (sigortalar vs.) verilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

* Sistemle birlikte kullanılan programlama sistemleri ve özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanları verilmelidir.
* Firma, ürüne ait, aşağıda özellikleri ve içeriğini belirten kitap ve katalogları “Türkçe ve İngilizce” hazırlanmış bir şekilde tezgâhla birlikte verilmelidir.
  + Ürüne ait işletim kitabı,
  + Elektrik ve elektronik devrelerle ilgili şema ve resimler,
  + Üretim şartlarında yapılabilecek çeşitli periyotlardaki bakım ve bunların nasıl yapılacağı ile ilgili bakım kitapları (sadece Türkçe)
  + Fabrika şartlarında çeşitli arızalar ve giderme metotlarını gösterir dokümanlar. (sadece Türkçe)

8. Diğer Hususlar

* Yüklenici firma tarafından, tezgâhın kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili ücretsiz olarak uygulamalı eğitim kursu verilecektir. Kursun yapılacağı yer Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş.‘nin belirleyeceği yerde olacaktır. Bu eğitimle ilgili ulaşım, konaklama vb. masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
* Yukarıda belirtilen özelliklerden her hangi birinin garanti süresi içerisinde eksik olduğu tespit edilmesi halinde yüklenici firma her hangi bir bedel talep etmeden bu eksikliği giderecektir.
* Yüklenici sistem elemanlarını sipariş onayından itibaren en geç 60 gün içerisinde Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş ’nce gösterilecek yere kurulumu yapılmalıdır.
* Yapılan ambalajlar vinçle veya forkliftle yüklemeye, taşımaya ve boşaltmaya uygun olacaktır.

**Lot 3 : 1 Adet Elektrikli İstif Makinesi**

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| **A** | **B** | **C** |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Teknik Özellikler** | **Miktar** |
| 1 | **1 Adet Elektrikli İstif Makinesi aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.**   * Standart Asansörde Taşıma Kapasitesi 1400 Kg’a akadar olmalı. * Yük Merkezi asgari 600 mm olmalı. * Triplex ve/veya Hilo asansör tipinde olmalı * Asansör Açık yüksekliği en az 4900 mm kapalı yüksekliği ez fazla 2100 mm olmalı. * Asansör serbest kaldırma yüksekliği max 1670 mm olmalı. * Yürüyüş Motoru Min 1.5 Kw olmalı * Hidrolik Motor Min. 2.2 Kw gücünde olmalı. * Yürüyüş Hızı maks .6 Km/h olmalı. * Yüklü olarak maksimum kaldırma hızı 0.11 m/h olmalı * Yüklü İndirme Hızı Maks. 0.38 m/h olmal.ı * Çatal Uzunluğu Min. 1150 mm olmalı. * Çatal aralığı (Dıştan Dışa) Maks. 570 mm olmalı. * Minimum 24 V 225 Ah akü olmalı. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

* Teklif edilen tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

4. Garanti Koşulları

* Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.
* Mekanik ve elektronik aksamının tamamı, devreye alındığı tarihten itibaren en az 2 yıl ya da 2000 Saat garantili (hangisi önce dolarsa) olacak ve bu garanti Üretici Firma ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Ürünün hiç bir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden ayrı tutulamaz.
* Yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri, arıza yapan garantili sistemin onarımı için kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde müdahale edecek ve en kısa sürede bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve 72 saati aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan üretim kaybı yüklenici firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
* Üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından, ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 5 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağı taahhüt edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Ürünün teslim yeri Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş.nce gösterilecek yer olup ve aşağıda belirtilen koşullar yerine getirilerek teslim edilecektir.

* Sistemin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.
* Ürünün, fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

* Montaj ve çalıştırılması sırasında oluşabilecek yedek parçalar, tadilat malzemesi ve her türlü gider yüklenici firmaya ait olacaktır.
* Yedek elektrik parçaları (sigortalar vs.) verilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

* Sistemle birlikte kullanılan programlama sistemleri ve özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanları verilmelidir.
* Firma, ürüne ait, aşağıda özellikleri ve içeriğini belirten kitap ve katalogları “Türkçe ve İngilizce” hazırlanmış bir şekilde tezgâhla birlikte verilmelidir.
  + Ürüne ait işletim kitabı,
  + Elektrik ve elektronik devrelerle ilgili şema ve resimler,
  + Üretim şartlarında yapılabilecek çeşitli periyotlardaki bakım ve bunların nasıl yapılacağı ile ilgili bakım kitapları (sadece Türkçe)
  + Fabrika şartlarında çeşitli arızalar ve giderme metotlarını gösterir dokümanlar. (sadece Türkçe)

8. Diğer Hususlar

* Tüm sistemlerin kullanımı konusunda yüklenici firma tarafından en az 2 saat kullanım ve bakım konusunda eğitim verilmelidir.
* Eğitimin yapılacağı yer Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş.‘nin belirleyeceği yerde olacaktır. Bu eğitimle ilgili ulaşım, konaklama vb. masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
* Yukarıda belirtilen özelliklerden her hangi birinin garanti süresi içerisinde eksik olduğu tespit edilmesi halinde yüklenici firma her hangi bir bedel talep etmeden bu eksikliği giderecektir.
* Yüklenici sistem elemanlarını sipariş onayından itibaren en geç 60 gün içerisinde Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş ’nce gösterilecek yere kurulumu yapılmalıdır.
* Yapılan ambalajlar vinçle veya forkliftle yüklemeye, taşımaya ve boşaltmaya uygun olacaktır.

**Lot 4 : 1 Adet Konserve Kutu Kapatma Makinesi**

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| **A** | **B** | **C** |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Teknik Özellikler** | **Miktar** |
| 1 | **1 Adet Konserve Kutu Kapatma Makinesi Aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.**   * Makine Ana şasesi tamamen Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. * Makine 4 kafalı 4 mandarelli olmalı. Kafa ve Mandreller (304 kromdan) imal edilmiş olmalı. * 4 adet Kapak Kıvırma Ağzı (1 numara), 4 adet Kapak Kenetleme Ağzı (2 numaralı sıkıştırma ağızı) 304 krom dan olmalı. * Makara kolları bakırdan imal olup en az8 adet olmalı. * Kapak besleyicili sensörlü mevcut olmalı * Konserve akış ve besleme bant olmalı * Ana Motor Alt tablada olmalı ve Motor dişlileri döküm olmalı. | 1 ADET |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

* Teklif edilen tüm makine, yardımcı ekipman ve cihazlar yeni ve kullanılmamış olmalıdır. İkinci el, kullanılmış makine ve teçhizat önerilmemelidir.

4. Garanti Koşulları

* Yüklenici firma, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanunun değişik 4822 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanmış, yönetmelikler ve tebliğlerde belirtilen diğer hükümlere uymayı kabul eder.
* Mekanik ve elektronik aksamının tamamı, devreye alındığı tarihten itibaren en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Üretici Firma ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep edilmeyecektir. Ürünün hiç bir parçası herhangi bir gerekçe ile iki yıllık garanti süresince garantiden ayrı tutulamaz.
* Yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri, arıza yapan garantili sistemin onarımı için kendilerine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 48 saat içinde müdahale edecek ve en kısa sürede bütün fonksiyonlarıyla çalıştıracaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve 72 saati aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan üretim kaybı yüklenici firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.
* Üretici ve temsilci ve varsa yetki verilen yüklenici firma tarafından, ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 5 yıl süreyle ücreti karşılığında yedek parça sağlanacağı taahhüt edilecektir.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Ürünün teslim yeri Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş.nce gösterilecek yer olup ve aşağıda belirtilen koşullar yerine getirilerek teslim edilecektir.

* Sistemin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.
* Ürünün, fabrikaya nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

6. Gerekli Yedek Parçalar

* Montaj ve çalıştırılması sırasında oluşabilecek yedek parçalar, tadilat malzemesi ve her türlü gider yüklenici firmaya ait olacaktır.
* Yedek elektrik parçaları (sigortalar vs.) verilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu

* Sistemle birlikte kullanılan programlama sistemleri ve özel işlemleri açıklayan kitap ve dokümanları verilmelidir.
* Yüklenici firma tarafından, tezgâhın kullanımı, bakımı ve onarımı ile ilgili ücretsiz olarak uygulamalı eğitim kursu verilecektir. Kursun yapılacağı yer Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş.‘nin belirleyeceği yerde olacaktır. Bu eğitimle ilgili ulaşım, konaklama vb. masraflar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
* Yukarıda belirtilen özelliklerden her hangi birinin garanti süresi içerisinde eksik olduğu tespit edilmesi halinde yüklenici firma her hangi bir bedel talep etmeden bu eksikliği giderecektir.
* Yüklenici sistem elemanlarını sipariş onayından itibaren en geç 60 gün içerisinde Sasu Su Ve Tarım Ürünleri Gıda Tekstil San. Tic.A.Ş ’nce gösterilecek yere kurulumu yapılmalıdır.
* Yapılan ambalajlar vinçle veya forkliftle yüklemeye, taşımaya ve boşaltmaya uygun olacaktır.