**TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)**

(Mal Alımı ihaleleri için)

**Sözleşme başlığı :** BÖLGEDE İLK KEZ ÜRETİLECEK OLAN TSE STANDARTLARINA UYGUN METAL TAÇLI KAPAK İMALATI İHALESİ

**Yayın Referansı :** TR62/14/BREY/0159

1. Genel Tanım BÖLGEDE İLK KEZ ÜRETİLECEK OLAN TSE STANDARTLARINA UYGUN METAL TAÇLI KAPAK İMALATI projesi kapsamında

*LOT 1: Pres makinesi – 1 adet*

*LOT 2: Conta makinesi – 1 adet*

Alımı gerçekleşecektir.

1. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

**LOT 1: PRES MAKİNESİ**

| **A** | **B** | **C** |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Teknik Özellikler** | **Miktar** |
|  | **Pres Makinesi** | **1 ADET** |
| 1.1 | KESME BIÇAK SAYISI MAX KAPASİTE: 270.000 / SAAT OLMALIDIR. |  |
| 1.2 | KESME BIÇAK SAYISI: max 27 ADET OLMALIDIR. |  |
| 1.3 | MAX KESME ÇAPI: 38 mm OLMALIDIR. |  |
| 1.4 | MAX KAPAK YÜKSEKLİĞİ: 6.75 mm OLMALIDIR. |  |
| 1.5 | Min 1020 nı / 5,5 bar BASINÇLI HAVA TÜKETİMİ OLMALIDIR. |  |
| 1.6 | ENERJİ TÜKETİMİ: max 50 hz 15,88 kw OLMALIDIR. |  |
| 1.7 | MAX LEVHA ÇALIŞMA EBADI: 906 mm X 1017 mm OLMALIDIR. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | MAX LEVHA KALINLIĞI: 022 mm OLMALIDIR. |  | |
|  | 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makine ile birlikte teslim edilecektir.  4. Garanti Koşulları: Makine en az 1 yıl garantili olmalıdır.  5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Makine kurulumu ve gerekli eğitimler yüklenici firma tarafından yapılmalıdır.  6. Gerekli Yedek Parçalar: 1 yıl yedek parça temini olmalıdır.  7. Kullanım Kılavuzu: makinelerle birlikte verilecektir.  8. Diğer Hususlar: Makine 2015 yılı Şubat ayının ilk yarısına kadar teslim edilmiş olacaktır.  **LOT 2: Conta Makinesi** | |
| 1.1 | ENERJİ TÜKETİMİ: max 50 hz – 56,33 kw OLMALIDIR. |  | |
| 1.2 | Min 1020 nı / 5,5 bar BASINÇLI HAVA TÜKETİMİ OLMALIDIR. |  | |
| 1.3 | MAX KAPASİTE: 150.000 / SAAT OLMALIDIR. |  | |
| 1.4 | MİNİMUM ATILACAK GRANÜL: 0.022 gr / ADET (kapak başına) |  | |
| 1.5 | KALİTE KONTROL ÜNİTESİ: KAMERA KONTROLLÜ OLMALIDIR. |  | |
| 1.6 | CONTALAMA BIÇAK SAYISI: 24 ÜNİTE OLMALIDIR. |  | |

* Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makine ile birlikte teslim edilecektir.
* Garanti Koşulları: Makine en az 1 yıl garantili olmalıdır.
* Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Makine kurulumu ve gerekli eğitimler yüklenici firma tarafından yapılmalıdır.
* Gerekli Yedek Parçalar: 1 yıl yedek parça temini olmalıdır.
* Kullanım Kılavuzu: Makinelerle birlikte verilecektir.
* Diğer Hususlar: Makine 2015 yılı Şubat ayının ilk yarısına kadar teslim edilmiş olacaktır.