**TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b)**

(Mal Alımı ihaleleri için)

**Sözleşme başlığı :**SULU VE KIRAÇ KOŞULLARDA ANIZA HUBUBAT EKİMİ YAPABİLEN YÜKSEK TİP YAYLI KÜLTİVATÖR-MİBZER- MERDANE KOMBİNASYONU SERİ ÜRETİMİ

**Yayın Referansı :**TR62/14/BREY/0039

1. Genel Tanım

Sulu ve kıraç koşullarda anıza hububat ekimi yapabilen yüksek tip yaylı kültivatör-mibzer- merdane kombinasyonu seri üretimi amacıyla aşağıdaki makine yatırımları gerçekleştirilecektir:

**İNDÜKSİYON ISITMA MAKİNESİ**

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

**İNDÜKSİYON ISITMA MAKİNESİ**

| **A** | **B** | **C** |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Teknik Özellikler** | **Miktar** |
|  | **İNDÜKSİYON ISITMA MAKİNESİ** | **1 ADET** |
| **1.1** | Cihaz mak.100 KW Uç ısıtma olmalıdır. |  |
| **1.2** | Makinanın Gücü mak.100 KW olmalıdır. |  |
| **1.3** | Frekans:1-12 KHZ aralığında olmalıdır. |  |
| **1.4** | Çalışma voltajı en fazla380V olmalıdır. |  |
| **1.5** | Soğutma sistemi 120m\*Su soğutma hava soğutmalı olmalıdır. |  |
| **1.6** | Max güç 200 Amper olmalıdır. |  |

* 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makinelerle birlikte teslim edilecektir.
* 4. Garanti Koşulları: 2 yıl parça ve servis garantisi olmalıdır.
* 5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: En geç 8 hafta içerisinde montajı yapılmalıdır
* 6. Gerekli Yedek Parçalar: 10 yıl parça bulundurma garantisi olmalıdır.
* 7. Kullanım Kılavuzu: Makine ile birlikte teslim edilecektir.